附件2

**从化区**农村生活污水治理提升年度任务清单

### 2-1 2021年度任务清单（27个）

| **序号** | **行政区** | **镇（街）** | **行政村** | **现状不足或存在的问题** | **提升建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从化区 | 鳌头镇 | 凤岐村 | 1.污水外露、漏接；2.设施出水水质不达标 | 设施提升及管网改造 |
| 2 | 从化区 | 鳌头镇 | 龙角村 | 1.污水外露、漏接；2.湿地植被需补种 | 设施提升及管网改造 |
| 3 | 从化区 | 鳌头镇 | 上西村 | 1.污水外露、漏接；2.部分自然村未建设施站点 | 设施提升及管网改造 |
| 4 | 从化区 | 鳌头镇 | 塘贝村 | 污水外露、漏接 | 设施提升及管网改造 |
| 5 | 从化区 | 鳌头镇 | 西湖村 | 污水外露、漏接 | 设施提升及管网改造 |
| 6 | 从化区 | 城郊街 | 茂新村 | 污水收集管网不完善；湿地植物需补种 | 设施提升及管网改造 |
| 7 | 从化区 | 城郊街 | 西和村 | 1.污水收集管网不完善；2.设施出水异常 | 设施提升及管网改造 |
| 8 | 从化区 | 城郊街 | 新星村 | 1.污水收集管网不完善；2.湿地植被需补种 | 设施提升及管网改造 |
| 9 | 从化区 | 江埔街 | 高峰村 | 设施出水异常，部分设施未建设 | 设施提升及管网改造 |
| 10 | 从化区 | 江埔街 | 江村村 | 1. 管网不完善，部分区域污水未收集；
2. 部分设施未完成建设，未运转
 | 设施提升及管网改造 |
| 11 | 从化区 | 街口街 | 石潭村 | 1.新增农户未纳管；2.设施出水水质不达标 | 设施提升及管网改造 |
| 12 | 从化区 | 良口镇 | 梅树村 | 人工湿地改造 | 设施提升 |
| 13 | 从化区 | 良口镇 | 米埗村 | 管网附属设施不完善 | 设施提升及管网改造 |
| 14 | 从化区 | 良口镇 | 团丰村 | 1. 污水明渠收集，明渠破旧；
2. 湿地、厌氧池需改造
 | 1.完善污水收集管网，明渠暗化；2.设施提升及管网改造 |
| 15 | 从化区 | 良口镇 | 温塘肚村 | 1. 污水明渠收集，明渠破旧；
2. 设施需提升改造
 | 1. 完善污水收集管网，明渠暗化；
2. 设施提升及管网改造
 |
| 16 | 从化区 | 吕田镇 | 莲麻村 | 污水收集管网不完善 | 设施提升及管网改造 |
| 17 | 从化区 | 吕田镇 | 三村村 | 污水收集管网不完善 | 设施提升及管网改造 |
| 18 | 从化区 | 吕田镇 | 狮象村 | 1.污水收集管网不完善；2.设施需提升改造 | 设施提升及管网改造 |
| 19 | 从化区 | 吕田镇 | 小杉村 | 1.污水收集管网不完善；2.设施未完成建设 | 设施提升及管网改造 |
| 20 | 从化区 | 太平镇 | 邓村村 | 管网病害，需修复 | 设施提升及管网改造 |
| 21 | 从化区 | 太平镇 | 飞鹅村 | 1.管网病害；2.设施出水水质不达标 | 设施提升及管网改造 |
| 22 | 从化区 | 太平镇 | 格塘村 | 1. 管网病害，污水外露；
2. 设施出水水质不达标
 | 设施提升及管网改造 |
| 23 | 从化区 | 太平镇 | 秋枫村 | 管网病害，污水外露 | 设施提升及管网改造 |
| 24 | 从化区 | 太平镇 | 西湖村 | 管网病害，污水外露 | 设施提升及管网改造 |
| 25 | 从化区 | 温泉镇 | 平岗村 | 1. 管网不完善；
2. 设施出水异常、设施未正常运转
 | 设施提升及管网改造 |
| 26 | 从化区 | 温泉镇 | 宣星村 | 1. 管网不完善；
2. 三社设施不能正常运行；设施无进水
 | 设施提升及管网改造 |
| 27 | 从化区 | 温泉镇 | 中田村 | 1. 管网不完善；
2. 石一社、石二社不符合资源化利用模式
 | 1. 设施提升及管网改造；
2. 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，增补管网或者设施
 |

### 2-2 2022年度任务清单（26个）

| **序号** | **行政区** | **镇（街）** | **行政村** | **现状不足或存在的问题** | **提升建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从化区 | 鳌头镇 | 高平村 | 水灾导致湿地填料板结 | 维修设施站点 |
| 2 | 从化区 | 鳌头镇 | 龙田村 | 1. 污水外露，污水直排边沟；
2. 设施带病运行
 | 1. 完善污水收集管网；
2. 恢复设施正常运行
 |
| 3 | 从化区 | 鳌头镇 | 西塘村 | 污水外露，局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善 | 完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站 |
| 4 | 从化区 | 鳌头镇 | 下西村 | 污水外露 | 完善污水收集管网 |
| 5 | 从化区 | 城郊街 | 光辉村 | 1. 湿地严重壅水板结；
2. 部分自然村未建设施站点
 | 1. 翻洗或更换湿地填料；
2. 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施
 |
| 6 | 从化区 | 城郊街 | 麻三村 | 1.污水外露、直排；2.人工湿地填料板结、植物枯枝落叶较多未清理 | 1.完善污水收集管网；2.翻洗或更换填料，加强维管 |
| 7 | 从化区 | 城郊街 | 横江居委 | 污水外露、直排 | 完善污水收集管网 |
| 8 | 从化区 | 城郊街 | 红旗村 | 1. 人工湿地填料板结；

2.部分自然村未建设施站点 | 1. 完善污水收集管网翻洗或更换湿地填料；

2.建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 9 | 从化区 | 城郊街 | 塘下村 | 1.村内存在污水外露，一到十五社内局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善；2.部分设施点未运行 | 1.完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站；2.整改设施恢复运行 |
| 10 | 从化区 | 城郊街 | 麻一村 | 村内仅采用暗化且有大量外水进入大部分自然村未建设施站点 | 完善污水收集管渠；建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 11 | 从化区 | 城郊街 | 麻二村 | 污水仍直排流溪河灌渠 | 1.完善污水收集管网；2.污水有效收集，建设处理设施站点 |
| 12 | 从化区 | 江埔街 | 锦二村 | 1. 部分自然村存在污水外露，局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善；
2. 未建设施站点
 | 1.完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集，对原暗渠截污接至处理站；2.建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 13 | 从化区 | 江埔街 | 罗洞村 | 1.村内存在污水外露、直排；忠信社社内尚有局部巷道、公共位置等污水收集设施不完善情况；2.部分自然村未建设施站点 | 1.对原暗渠截污接至处理站；完善新增住户及室外龙头用污水收集；2.建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 14 | 从化区 | 良口镇 | 和丰村 | 污水外露，直排北斗水 | 完善污水收集管网 |
| 15 | 从化区 | 良口镇 | 良明村 | 污水外露，局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善 | 完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站 |
| 16 | 从化区 | 良口镇 | 塘尾村 | 1.局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善；2.设施出水水质不达标 | 1.完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站；；2.维修设施站点、提标改造 |
| 17 | 从化区 | 良口镇 | 石岭村 | 设施出水水质不达标；设施管网不完善 | 维修设施站点、提标改造、完善管渠 |
| 18 | 从化区 | 良口镇 | 溪头村 | 管网外水较多；村内有排口漏接；设施点还存在异臭；设施点出水水质不达标 | 完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站；维修设施站点、提标改造 |
| 19 | 从化区 | 吕田镇 | 草埔村 | 设施进水清澈 | 完善污水收集管网 |
| 20 | 从化区 | 吕田镇 | 桂峰村 | 湿地填料板结 | 翻洗或更换湿地填料 |
| 21 | 从化区 | 吕田镇 | 塘基村 | 设施进水异常（较清澈） | 完善污水收集管网 |
| 22 | 从化区 | 太平镇 | 木棉村 | 设施出水水质不达标 | 维修设施点、提标改造 |
| 23 | 从化区 | 太平镇 | 钟楼村 | 污水外露，局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善 | 完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站 |
| 24 | 从化区 | 温泉镇 | 龙桥村 | 草一社治理设施质量差 | 加快设施建设进度 |
| 25 | 从化区 | 温泉镇 | 密石村 | 湿地板结；设施点出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 26 | 从化区 | 温泉镇 | 石坑村 | 污水出户管直排明沟 | 完善污水收集管网 |

### 2-3 2023年度任务清单（57个）

| **序号** | **行政区** | **镇（街）** | **行政村** | **现状不足或存在的问题** | **提升建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从化区 | 鳌头镇 | 爱群村 | 一体化设备有故障不能正常运行 | 排查故障，恢复站点正常运行 |
| 2 | 从化区 | 鳌头镇 | 帝田村 | 进水异常（较清澈） | 完善污水收集管网 |
| 3 | 从化区 | 鳌头镇 | 丁坑村 | 水灾导致湿地填料板结 | 维修设施站点 |
| 4 | 从化区 | 鳌头镇 | 高禾村 | 污水外露、直排灌溉渠 | 完善污水收集管网 |
| 5 | 从化区 | 鳌头镇 | 官庄村 | 1.人工湿地填料板结；设施点出水水质不达标；2.部分自然村未建设施 | 1.维修设施站点；2.建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 6 | 从化区 | 鳌头镇 | 黄茅村 | 设施出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 7 | 从化区 | 鳌头镇 | 民乐村 | 污水外露，局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善 | 完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站 |
| 8 | 从化区 | 鳌头镇 | 珊瑚村 | 填料严重板结 | 维修设施站点 |
| 9 | 从化区 | 鳌头镇 | 石咀村 | 1. 管网覆盖率不足；
2. 部分自然村设施未建
 | 1.完善污水收集管网；2.因地制宜建设设施点 |
| 10 | 从化区 | 鳌头镇 | 水西村 | 禾星社内尚有局部巷道、公共位置等污水收集设施不完善情况 | 对原暗渠截污接至处理站；完善雨、污分流系统；完善新增住户及室外龙头用污水收集 |
| 11 | 从化区 | 鳌头镇 | 务丰村 | 禾一、羊耳、南村第十设施均未完成建设 | 加快推进设施建设 |
| 12 | 从化区 | 鳌头镇 | 象新村 | 湿地植物枯死 | 维修设施站点 |
| 13 | 从化区 | 鳌头镇 | 小坑村 | 部分自然村未建设施站点 | 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 14 | 从化区 | 鳌头镇 | 岭南村 | 设施未完成建设 | 加快推进设施建设 |
| 15 | 从化区 | 城郊街 | 大夫田村 | 1. 污水直排，造成周边环境差；
2. 湿地存在壅水
 | 1. 完善污水收集管网；
2. 翻洗或更换湿地填料
 |
| 16 | 从化区 | 城郊街 | 高步村 | 设施出水异常 | 维修设施站点、提标改造 |
| 17 | 从化区 | 城郊街 | 向阳村 | 二社设施未完成建设 | 加快推进设施建设 |
| 18 | 从化区 | 城郊街 | 新开村 | 污水直排沟渠、沟渠问题仍未解决 | 污水有效收集，建设处理设施站点 |
| 19 | 从化区 | 城郊街 | 左村村 | 1. 污水外露、直排；
2. 出水水质不达标
 | 1. 完善污水收集管网；
2. 维修设施站点、提标改造
 |
| 20 | 从化区 | 江埔街 | 凤二村 | 1. 设施出水有异味；设施超负荷运行；
2. 部分自然村不符合资源化利用模式
 | 1. 维修设施站点；提标改造；
2. 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，增补管网或者设施
 |
| 21 | 从化区 | 江埔街 | 和睦村 | 部分自然村未建设设施 | 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 22 | 从化区 | 江埔街 | 黄围村 | 污水直排 | 完善污水收集管网 |
| 23 | 从化区 | 江埔街 | 山下村 | 管网收集不完善，设施收水不足，运行效能差，局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善 | 完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站 |
| 24 | 从化区 | 江埔街 | 上罗村 | 1. 设施点未运行；
2. 部分自然村未建设施站点
 | 1.污水有效收集后接入设施处理；2.建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，增补管网或者设施 |
| 25 | 从化区 | 江埔街 | 南方村 | 管网收集不完善，出水水质不达标。 | 完善污水收集管网，维修或改造设施站点 |
| 26 | 从化区 | 良口镇 | 高沙村 | 热一社、热二社、热四社、高一社、高二社、高三社、高四社不符合资源化利用模式 | 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，增补管网或者设施 |
| 27 | 从化区 | 良口镇 | 锦村村 | 张屋社、王屋社、甘坑设施均未建 | 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 28 | 从化区 | 良口镇 | 少沙村 | 设施出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 29 | 从化区 | 良口镇 | 下溪村 | 胜洞自然村设施未完成建设 | 加快推进设施建设 |
| 30 | 从化区 | 良口镇 | 长流村 | 1. 污水外露；涌边有段管网变形；
2. 长三社设施未建
 | 1. 完善污水收集管网；修复变形管道；
2. 因地制宜建设设施点
 |
| 31 | 从化区 | 良口镇 | 良平村 | 1. 污水外露；
2. 湿地严重板结雍水；
3. 部分自然村设施未建
 | 1. 完善污水收集管网；
2. 翻洗或更换湿地填料；
3. 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施
 |
| 32 | 从化区 | 良口镇 | 良新村 | 部分自然村设施未建；村社设施、管网不完善 | 采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施；完善村社设施及管网 |
| 33 | 从化区 | 吕田镇 | 安山村 | 新连社 黄村社、大塘社、留田社、老围社社内尚有局部巷道、公共位置等污水收集设施不完善情况。 | 对原暗渠截污接至处理站；完善雨、污分流系统；完善新增住户及室外龙头用污水收集 |
| 34 | 从化区 | 吕田镇 | 吕新村 | 设施进水清澈 | 完善污水收集管网 |
| 35 | 从化区 | 吕田镇 | 吕中村 | 污水直排灌渠,水质**较差**；全村域仍有较多污水外露；水质清澈，外水较多 | 完善污水收集管网并接入设施处理 |
| 36 | 从化区 | 吕田镇 | 鱼洞村 | 一社、二社设施未建 | 因地制宜建设设施点 |
| 37 | 从化区 | 太平镇 | 佛岗村 | 设施出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 38 | 从化区 | 太平镇 | 高埔村 | 1. 设施点进水异常（较清澈）；
2. 设施出水水质不达标
 | 1. 完善污水收集管网；
2. 维修设施站点、提标改造
 |
| 39 | 从化区 | 太平镇 | 高田村 | 1. 设施点出水异常（较清澈）；
2. 设施出水水质不达标
 | 1.完善污水收集管网；2.维修设施站点、提标改造 |
| 40 | 从化区 | 太平镇 | 共星村 | 设施出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 41 | 从化区 | 太平镇 | 何家埔村 | 管道变形、破损；污水直排，周边环境**较差** | 修复和完善污水收集管网 |
| 42 | 从化区 | 太平镇 | 湖田村 | 1. 进水异常（较清澈）；
2. 设施出水水质不达标
 | 1.完善污水收集管网；2.维修设施站点、提标改造 |
| 43 | 从化区 | 太平镇 | 井岗村 | 1. 污水外露，局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善；
2. 设施出水水质不达标
 | 1.完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集，对原暗渠截污接至处理站；2.维修设施站点、提标改造 |
| 44 | 从化区 | 太平镇 | 三百洞村 | 污水外露、直排 | 完善污水收集管网 |
| 45 | 从化区 | 太平镇 | 上塘村 | 上一社、上四社、山二社、田庄社、竹一社、龙一社设施未完成建设 | 加快推进设施建设 |
| 46 | 从化区 | 太平镇 | 神岗村 | 僚一社设施不能正常运行，合联社设施未完成建设 | 加快推进设施建设，修复设施坍塌底层，恢复设施正常运行 |
| 47 | 从化区 | 太平镇 | 水南村 | 污水外露、直排排洪渠 | 完善污水收集管网 |
| 48 | 从化区 | 太平镇 | 太平村 | 污水外露较多 | 完善污水收集管网 |
| 49 | 从化区 | 太平镇 | 银林村 | 1. 设施无明显出水痕迹；
2. 部分自然村未建设施
 | 1. 完善污水收集管网；
2. 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施
 |
| 50 | 从化区 | 太平镇 | 元洲岗村 | 设施出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 41 | 从化区 | 太平镇 | 菜地村 | 设施出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 52 | 从化区 | 温泉镇 | 南平村 | 大窝（二）社、木棉树社社内尚有局部巷道、公共位置等污水收集设施不完善情况 | 对原暗渠截污接至处理站；完善雨、污分流系统；完善新增住户及室外龙头用污水收集 |
| 53 | 从化区 | 温泉镇 | 石海村 | 湿地填料板结；设施点出水水质不达标 | 翻洗或更换湿地填料，提标改造 |
| 54 | 从化区 | 温泉镇 | 天湖村 | 四高田社设施不能正常运行，无进水 | 深入排查已建管网存在问题，落实整改措施 |
| 55 | 从化区 | 温泉镇 | 卫东村 | 1. 部分自然村设施未建；
2. 出水水质不达标设施点
 | 1. 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施；2.维修设施站点、提标改造
 |
| 56 | 从化区 | 温泉镇 | 乌石村 | 设施点出水水质不达标 | 提标改造 |
| 57 | 从化区 | 温泉镇 | 新田村 | 1. 部分自然村污水外露，局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善；
2. 湿地严重壅水板结
 | 1.完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站；2.翻洗或更换湿地填料 |

### 2-4 2024-2025年度任务清单（14个）

| **序号** | **行政区** | **镇（街）** | **行政村** | **现状不足或存在的问题** | **提升建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从化区 | 鳌头镇 | 宝溪村 | 设施出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 2 | 从化区 | 鳌头镇 | 新围村 | 设施进水异常（较清澈）；局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善 | 完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站 |
| 3 | 从化区 | 城郊街 | 矮岭村 | 1. 管网与设施未接通，设施未运行；
2. 湿地严重壅水；
3. 部分自然村未建设施站点
 | 1.完善污水收集管网；2.翻洗或更换湿地填料；3.建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 4 | 从化区 | 城郊街 | 白岗村 | 设施进水清澈 | 完善污水收集管网 |
| 5 | 从化区 | 城郊街 | 城康村 | 出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 6 | 从化区 | 城郊街 | 荷村村 | 1. 局部巷道和公共区域等污水收集设施不完善；
2. 部分设施点未运行
 | 1. 完善雨、污分流系统;完善新增住户及室外龙头用污水收集;对原暗渠截污接至处理站；
2. 恢复设施处理运行
 |
| 7 | 从化区 | 城郊街 | 东风村 | 1.污水直排，造成周边环境差 | 完善污水收集管网 |
| 8 | 从化区 | 江埔街 | 禾仓村 | 出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 9 | 从化区 | 江埔街 | 锦一村 | 东一社、东二社、大沙社、邱屋社、青岭社、饭岭社、高一社、高二社设施均未完成建设 | 加快推进设施建设 |
| 10 | 从化区 | 良口镇 | 达溪村 | 象元社设施未建 | 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 11 | 从化区 | 良口镇 | 石明村 | 横岭自然村设施未完成建设 | 建议评估村庄治理需求，采用合适整改方案，如考虑选用资源化利用模式，完善资源化利用措施 |
| 12 | 从化区 | 吕田镇 | 联丰村 | 部分设施进水异常（较清澈），部分设施无明显出水痕迹 | 完善污水收集管网；维修设施站点 |
| 13 | 从化区 | 太平镇 | 文阁村 | 北七社设施出水水质不达标 | 维修设施站点、提标改造 |
| 14 | 从化区 | 温泉镇 | 石南村 | 进水异常（较清澈） | 完善污水收集管网 |