**附件1：**

**从化区森林消防机动中队消防设备需求表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 需求数量 | 备注 |
| 1 | 手抬消防泵 | 1. 类型:空气冷却,2冲程发动机 2. 排量:198CC   ▲3.输出功率：≥11KW  ▲4.最高转速：≥5600转/分钟  5.燃油箱:3.5升  ▲6.点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I）  ▲7.起动性能:≤11秒  8.起动方式：手动反冲绳起动（电动）  ▲9.润滑供应：自动混合比率供应  10.重量≤45公斤  11.单泵单程离心泵  ▲12.真空泵：碳纤维活片无油式  ▲13.抽真空时间： 11.5秒/7米吸程  ★14.吸水口：直径65mm  ★15.出水口：直径65mm（单出水口，可转动90度）  ▲16.3米吸程喷水量/压力：0.5MPa/527升/分钟，0.8MPa/250升/分钟；  ▲17.最大真空度：≥86.0KPa  18.▲2.9引水时间：≤35s  19.有效射程：≥25M（直径19MM喷嘴）  ▲20.吸程: ≥8M  其他要求  1. 配套直径65mm，长4米的聚脂纤维吸水尾喉，在65℃-40℃保持柔性，重量轻，内壁光滑，不影响水流，★带浮子式底阀，规格65mm；  2. 带射灯、工具包、中英文使用手册；  3.整机要求原装进口  4.提供加盖送检单位公章的3C认证证书和第三方机构出具的检验报告复印件为准 | 3台 |  |
| 2 | 吸水管 | 1.爆破压力：1.2Mpa  2.内径：65mm  3.长度：8m  4.工作压力：0.4Mpa  5.透明吸水管  6.特点：耐酸碱、耐腐蚀、韧性好、内嵌螺旋钢丝，压力大，扭曲性好，四季柔软。 | 8条 |  |
| 3 | 花篮 | 1.材质：塑料  2.主要作用：一般使用在自吸泵进水管上，防止介质倒流及容器介质的泄放，也可以过滤杂物进入泵内，起到既畅通抽水又节约水能损失的作用。 | 10个 |  |
| 4 | 喉箍 | 1. 材质：不锈钢，防水，防锈 2. 规格：65mm | 5000个 | 每条水泵需要6个 |
| 5 | 喉箍 | 1.材质：不锈钢，防水，防锈  2.规格：40mm | 5000个 | 每条水泵需要4个 |
| 6 | 二分水器 | 1.表面防腐处理工艺：阳极氧化；  2.接口形式：卡式；口径：65mm  3.公称压力：2.5Mpa；  4.适用介质：水、水和泡沫混合液 | 10个 |  |
| 7 | 二分水器 | 1.表面防腐处理工艺：阳极氧化；  2.接口形式：卡式；口径：40mm  3.公称压力：2.5Mpa；  4.适用介质：水、水和泡沫混合液； | 10个 |  |
| 8 | 异形接扣 | 1.规格：65转40mm  2.材质：铝合金；  3.使用介质：水、水和泡沫混合液；  4.特点：密封性能强，连接方便快捷；防腐蚀涂层，不易生锈，经久耐用； | 10个 |  |
| 9 | 直流水枪 | 1.材质：铝合金；  2.接口公称通径：65mm（配置卡式快速接口）；  3.喷嘴直径：19mm；  4.工作压力：0.35Mpa；  5.射程：≥28m；  6.灭火喷雾角：30-50度；  7.水幕喷雾：90-120度。 | 10支 |  |
| 10 | 多功能水枪 | 1.材质：由轻质铝合金和不锈钢制成；  2.接口公称通径：40mm（配置卡式快速接口）  3.可选配重型防撞套，加强保护；  4.符合或超过USDA FS 5100系列技术规范；  5.要求进口 | 10支 |  |
| 11 | 油锯 | ▲1.排量：55.5CC  ▲2.功率：2.8KW  3.油箱容积：0.5L  4.导板长度：20寸  ▲5.重量：5.6kg | 4台 |  |
| 12 | 油锯 | ▲1.排量：45.6CC  ▲2.功率：2.2KW  3.油箱容积：0.37L  4.导板长度：16寸  ▲5.重量：4.9kg | 4台 |  |
| 13 | 干粉灭火器 | 1.灭火级别：6A，183B  2.使用温度：-20度-+55度  3.充氮压力：1.4Mpa(20度)  4.水压试验压力：2.1Mpa  5.总质量：4±0.5kg | 25个 | 车辆、营房 |
| 14 | 推车干粉灭火器 | 1.灭火级别：6A，183B  2.使用温度：-20度-+55度  3.充氮压力：2.2Mpa(20度)  4.水压试验压力：2.1Mpa  5.总质量：35±5kg | 3个 | 仓库、车库、饭堂 |
| 15 | 维修工具 | 1.1/2，3/8，1/4系列24齿棘轮扳手；  2.1/2，3/8，1/4系列长、短套筒；  3.双向棘轮扳手压批套筒、旋具。  4.内六角扳手、三爪机滤、E型套筒、12角套筒、风炮套筒、车用测电笔、万向接头等150件工具。  5.主要用于维修汽车、汽油机、园林工具等机械。 | 3套 | 用于水泵、油锯、车辆使用 |
| 16 | 化油器 | 1.采用74B优质耐磨柱塞，硬度更好，优良材质，提供了更好的耐磨性和附着性。  2.外观经阳极氧化及电化学氧化处理，长期合作不开裂不氧化，更耐高温、耐严寒、抗酸雨、抗腐蚀、耐磨损。  3.自带加速泵，节能省油，动力强劲。 | 3套 | 高压水泵使用 |
| 17 | 火花塞 | 1.电极：铱金；  2.熔点：2410度；  3.防腐性：优；  4.建议使用时长：800小时； | 20个 | 高压水泵使用 |
| 18 | 启动拉绳 | 1.材质：尼龙高强工业丝；  2.纺织工艺：D12锭编织；  3.直径：6.2mm  4.耐磨次数：10000次以上 | 20条 | 高压水泵使用 |