附件1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表（2024年5月）

填报单位：（公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂名称 | 设计规模（万吨/日） | 平均处理量（万吨） | 进水COD浓度设计标准（mg/l） | 平均进水COD浓度（mg/l） | 进水氨氮浓度设计标准（mg/l） | 平均进水氨氮浓度（mg/l） | 出水是否达标 | 超标项目及数值 |
| 从化中心城区污水处理厂 | 5.00 | 5.66  | 250 | 135 | 25 | 19.3 | 是 | / |
| 从化太平镇污水处理厂 | 2.00 | 2.26  | 420 | 135 | 22 | 12.0  | 是 | / |
| 从化明珠污水处理厂 | 1.00 | 2.14  | 280 | 85.2 | 25 | 9.84 | 是 | / |
| 广州市从化水质净化厂 | 1.60 | 1.52  | 250 | 86.0  | 25 | 15.0  | 是 | / |
| 从化温泉镇污水处理厂 | 1.00 | 1.10  | 250 | 47.6 | 30 | 3.13 | 是 | / |
| 从化良口镇污水处理厂 | 1.10 | 0.79  | 280 | 48.1 | 30 | 4.68 | 是 | / |
| 从化鳌头镇污水处理厂 | 1.00 | 1.07  | 250 | 65.0  | 30  | 9.93 | 是 | / |