附件1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表（2025年1月）

填报单位：（公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水  处理厂  名称 | 设计规模  （万吨/日） | 平均  处理量  （万吨） | 进水COD  浓度  设计标准（mg/l） | 平均进水  COD浓度（mg/l） | 进水氨氮  浓度设计标准（mg/l） | 平均进水  氨氮浓度（mg/l） | 出水  是否达标 | 超标项目  及数值 |
| 从化中心城区污水处理厂 | 5.00 | 4.70 | 250 | 348 | 25 | 26.6 | 是 | / |
| 从化太平镇污水处理厂 | 2.00 | 1.64 | 420 | 313 | 22 | 25.7 | 是 | / |
| 从化明珠污水处理厂 | 2.00 | 0.95 | 280 | 271 | 25 | 18.2 | 是 | / |
| 广州市从化水质净化厂 | 1.60 | 1.46 | 250 | 173 | 25 | 22.6 | 是 | / |
| 从化温泉镇污水处理厂 | 1.00 | 0.62 | 250 | 117 | 30 | 11.9 | 是 | / |
| 从化良口镇污水处理厂 | 1.10 | 0.49 | 280 | 159 | 30 | 13.9 | 是 | / |
| 从化鳌头镇污水处理厂 | 1.00 | 0.57 | 250 | 227 | 30 | 22.8 | 是 | / |
| 从化吕田镇污水处理厂 | 0.20 | 0.12 | 250 | 46.4 | 30 | 4.98 | 是 | / |